附件：

本次購置之Toyota Camry Hybrid車輛為充實車輛教學之用故隨同此次購置車輛之同時隨車附加以下之配備及服務：

1. 維修保養用絕緣手套×1雙

(1)最大使用電壓：1000VAC、1500VDC

(2)耐壓測式：5000VAC、20000VDC

(3)手套長度約10～10.5英吋

(4)內部橡膠外部皮革保護，附束緊裝置

(5)需符合ASTM F496規範

2. 教學軟體×1套

複合動力車教學資料，全彩印刷至少150頁以上，含TOYOTA、HONDA及賓士車系，具備教學投影片1組。

3. 汽車專用數位邏輯驗電筆 × 1支

(1)量測功能：

本裝置可追踪受測電路之電壓狀態和連續性，以及任何型式之脈波訊號之電壓、頻率和百分比。

(a)電壓量測範圍：0~24.8V

(b)頻率量測範圍：0~65kHz

(c)百分比量測：0~99%

(2)顯示：

(a)數字顯示器：顯示訊號量測數值。

(b)LED顯示：具備9段式訊號量測電壓範圍顯示。

(3)具省電自動關機功能。

(4)電源：DC3V(AAA級電池二顆)。

(5)須適用於汽車電子系統感知器，作動器，繼電器及起動充電等訊號之檢測。

4. 提供原廠完整之維修資料。

5. 提供完整之教育訓練以確保教學之安全。

(1)原理教學：含各式油電車之原理及組成結構

(2)原件教學：Toyota油電車實體解剖，可實際觀察油電車各實車原件，及瞭解各元件作動之原理及相互間之關係。電瓶及充電系統說明，包含電瓶之結構及可實際拆解電瓶單元，瞭解電瓶之排列原理散熱風扇之控制及安裝位置，充電及昇壓系統之原件觀察及原理解析。

(3)系統教學：Toyota油電車實體解剖，可由馬達驅動模擬油電車各模式之傳動運轉結合狀態。

(4)檢修教學：與Toyota原廠同步使用原車檢修儀器，實際操作使用如何於檢修前應注意之安全步驟，如何選擇檢修之系統，如何解讀故障之說明及因應故障決定修護之程序並實際排除故障之能力。

6. 對所交之車輛要求得標廠商提供二年全車包含電瓶之免費保固服務。